**PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO**

# La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se permite informar que, para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, se suspenderá el servicio de agua en los siguientes sectores y fechas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Barrios** | **Lugar** | **Inicio y**  **duración** | **Trabajos** |
| **Lunes 13 de enero de 2020** | | | | |
| Bosa | Nueva Granada, José María Carbonell, Villa Anny y Charles de Gaulle. | De la carrera 77G a la transversal 79D, entre calle 69B Sur a la diagonal 73F Sur. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| **Martes 14 de enero de 2020** | | | | |
| Kennedy | El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte avenida calle 8). | De la avenida calle 12 a la calle 16, entre avenida carrera 72 a la transversal 75.  De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre avenida carrera 72 a la carrera 79A.  De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre carrera 79A a la avenida carrera 80.  De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86. | 08:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Bosa | Santa Fe y Porvenir. | De la carrera 100 a la carrera 110, entre calle 56F Sur a la calle 49 Sur. | 08:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| **Miércoles 15 de enero de 2020** | | | | |
| Bosa | Jiménez de Quesada, San Pablo y La Estación de Bosa. | De la calle 71 Sur a la calle 65A Sur, entre carrera 77G a la carrera 81. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (parcial), El Motorista y cementerio Jardines del Apogeo. | De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre carrera 77G a la carrera 78.  De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 78 a la carrera 79B.  De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre calle 60 Sur a la calle 59 Sur.  De la carrera 79B a la carrera 79C, entre calle 63 Sur a la calle 65B Sur. | Empates red de acueducto |
| **Jueves 16 de enero de 2020** | | | | |
| Bosa | Antonia Santos, Paso Ancho, Gran Colombiano, Islandia y El Retaso. | De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 81 a la carrera 82.  De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre carrera 80N a la carrera 82A.  De la carrera 82A a la carrera 86, entre calle 67B Sur a la calle 71A Sur.  De la carrera 79 a la carrera 86, entre calle 70 Bis Sur a la calle 71F Sur.  De la transversal 79D a la carrera 87, entre calle 71F Sur a la avenida calle 75 Sur. | 08:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |

**Nota:** Verificación Metrológica, es una prueba que se debe realizar para verificar el funcionamiento de los macromedidores que miden el agua entregada a un sector determinado de la ciudad.

* Mantenga en perfecto estadolas instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
* Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
* Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
* Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

|  |
| --- |
|  |